;
; UDPTL Configuration (UDPTL is one of the transports for T.38)
;
[general]
;
; UDPTL start and UDPTL end configure start and end addresses
;
udptlstart=4000
udptlend=4999
;
; Whether to enable or disable UDP checksums on UDPTL traffic
;
;udptlchecksums=no
;
; The error correction type to be sent
;
T38FaxUdpEC = t38UDPFEC
;T38FaxUdpEC = t38UDPRedundancy
;
; The maximum length of a UDPTL packet
;
T38FaxMaxDatagram = 400
;
; The number of error correction entries in a UDPTL packet
;
udptlfecentries = 3
;
; The span over which parity is calculated for FEC in a UDPTL packet
;
udptlfecspan = 3
;
; Some VoIP providers will only accept an offer with an even-numbered
; UDPTL port. Set this option so that Asterisk will only attempt to use
; even-numbered ports when negotiating T.38. Default is no.
use_even_ports = no
